**Bestekstekst BTK-A voor montage tegen een vlakke wand van beton. Klep onder schuinstand van 10 graden.**

00.00.00-x HDPE TERUGSLAGKLEP

 0. Fabricaat: AQUAFIX MILIEU BV, o.g.

 Klep met frame, type **BTK-A**

 Toepassing: montage tegen vlakke betonnen wand

 Frame onder schuinstand van 10 gr.

 Materiaal: behuizing en muurplaat HDPE300,

Scharnieren RVS316, Liprubber EPDM

 Diameter: **Ø110 mm**

 Hoogte frame: **231 mm**

 Breedte frame: **190 mm**

 Dikte frame incl. muurplaat: **220 mm**

 Levering incl. RVS316 montagemiddelen, bestaande uit

 **4 stuks** chemische ankers **M8**, capsules, moeren

en sluitringen.

 Max. 1.11 Mwk lange periode

 Max. 5 Mwk korte periode

00.00.00-x HDPE TERUGSLAGKLEP

 0. Fabricaat: AQUAFIX MILIEU BV, o.g.

 Klep met frame, type **BTK-A**

 Toepassing: montage tegen vlakke betonnen wand

 Frame onder schuinstand van 10 gr.

 Materiaal: behuizing en muurplaat HDPE300,

Scharnieren RVS316, Liprubber EPDM

 Diameter: **Ø125 mm**

 Hoogte frame: **253 mm**

 Breedte frame: **210 mm**

 Dikte frame incl. muurplaat: **242 mm**

 Levering incl. RVS316 montagemiddelen, bestaande uit

 **4 stuks** chemische ankers **M8**, capsules, moeren

en sluitringen.

 Max. 1.12 Mwk lange periode

 Max. 5 Mwk korte periode

00.00.00-x HDPE TERUGSLAGKLEP

 0. Fabricaat: AQUAFIX MILIEU BV, o.g.

 Klep met frame, type **BTK-A**

 Toepassing: montage tegen vlakke betonnen wand

 Frame onder schuinstand van 10 gr.

 Materiaal: behuizing en muurplaat HDPE300,

Scharnieren RVS316, Liprubber EPDM

 Diameter: **Ø150 mm**

 Hoogte frame: **255 mm**

 Breedte frame: **220 mm**

 Dikte frame incl. muurplaat: **279 mm**

 Levering incl. RVS316 montagemiddelen, bestaande uit

 **4 stuks** chemische ankers **M8**, capsules, moeren

en sluitringen.

 Max. 1.15 Mwk lange periode

 Max. 5 Mwk korte periode

00.00.00-x HDPE TERUGSLAGKLEP

 0. Fabricaat: AQUAFIX MILIEU BV, o.g.

 Klep met frame, type **BTK-A**

 Toepassing: montage tegen vlakke betonnen wand

 Frame onder schuinstand van 10 gr.

 Materiaal: behuizing en muurplaat HDPE300,

Scharnieren RVS316, Liprubber EPDM

 Diameter: **Ø200 mm**

 Hoogte frame: **305 mm**

 Breedte frame: **270 mm**

 Dikte frame incl. muurplaat: **317 mm**

 Levering incl. RVS316 montagemiddelen, bestaande uit

 **4 stuks** chemische ankers **M8**, capsules, moeren

en sluitringen.

 Max. 1.2 Mwk lange periode

 Max. 5 Mwk korte periode

00.00.00-x HDPE TERUGSLAGKLEP

 0. Fabricaat: AQUAFIX MILIEU BV, o.g.

 Klep met frame, type **BTK-A**

 Toepassing: montage tegen vlakke betonnen wand

 Frame onder schuinstand van 10 gr.

 Materiaal: behuizing en muurplaat HDPE300,

Scharnieren RVS316, Liprubber EPDM

 Diameter: **Ø250 mm**

 Hoogte frame: **350 mm**

 Breedte frame: **320 mm**

 Dikte frame incl. muurplaat: **315 mm**

 Levering incl. RVS316 montagemiddelen, bestaande uit

 **4 stuks** chemische ankers **M8**, capsules, moeren

en sluitringen.

 Max. 1.25 Mwk lange periode

 Max. 5 Mwk korte periode

00.00.00-x HDPE TERUGSLAGKLEP

 0. Fabricaat: AQUAFIX MILIEU BV, o.g.

 Klep met frame, type **BTK-A**

 Toepassing: montage tegen vlakke betonnen wand

 Frame onder schuinstand van 10 gr.

 Materiaal: behuizing en muurplaat HDPE300,

Scharnieren RVS316, Liprubber EPDM

 Diameter: **Ø300 mm**

 Hoogte frame: **404 mm**

 Breedte frame: **370 mm**

 Dikte frame incl. muurplaat: **353 mm**

 Levering incl. RVS316 montagemiddelen, bestaande uit

 **4 stuks** chemische ankers **M8**, capsules, moeren

en sluitringen.

 Max. 1.3 Mwk lange periode

 Max. 5 Mwk korte periode

00.00.00-x HDPE TERUGSLAGKLEP

 0. Fabricaat: AQUAFIX MILIEU BV, o.g.

 Klep met frame, type **BTK-A**

 Toepassing: montage tegen vlakke betonnen wand

 Frame onder schuinstand van 10 gr.

 Materiaal: behuizing en muurplaat HDPE300,

Scharnieren RVS316, Liprubber EPDM

 Diameter: **Ø400 mm**

 Hoogte frame: **489 mm**

 Breedte frame: **460 mm**

 Dikte frame incl. muurplaat: **367 mm**

 Levering incl. RVS316 montagemiddelen, bestaande uit

 **4 stuks** chemische ankers **M8**, capsules, moeren

en sluitringen.

 Max. 1.4 Mwk lange periode

 Max. 5 Mwk korte periode

00.00.00-x HDPE TERUGSLAGKLEP

 0. Fabricaat: AQUAFIX MILIEU BV, o.g.

 Klep met frame, type **BTK-A**

 Toepassing: montage tegen vlakke betonnen wand

 Frame onder schuinstand van 10 gr.

 Materiaal: behuizing en muurplaat HDPE300,

Scharnieren RVS316, Liprubber EPDM

 Diameter: **Ø500 mm**

 Hoogte frame: **598 mm**

 Breedte frame: **580 mm**

 Dikte frame incl. muurplaat: **401 mm**

 Levering incl. RVS316 montagemiddelen, bestaande uit

 **4 stuks** chemische ankers **M8**, capsules, moeren

en sluitringen.

 Max. 1.5 Mwk lange periode

 Max. 5 Mwk korte periode