**Bestekstekst AHL-S voor inbouw tussen leiding**

00.00.00-x Hand leidingafsluiter

 0. Fabricaat: AQUAFIX MILIEU BV, o.g.

Hand leidingafsluiter, type AHL-S voorzien aan weerszijden van PE SDR41 spie-einden

 Situering: zie **tekening ……. nr**. voor details.

 Toepassing: plaatsing tussen leiding

Af te sluiten diameter: **Ø…..mm**,type PVC/PE

 Materiaal schuifplaat: HDPE

Liprubber schuifplaat:EPDM

 Handbediend, eenvoudig bedienbaar door trekstang met handvat

 Lekgraad 🡨 50% binnen de normen van DIN19569-4

 Maximaal kerende druk on/off- seating: 3 mWK

 Verbindingsmethode spie-einden: schuifmof (niet inbegrepen)

**Bestekstekst AHL-F voor inbouw tussen leiding**

00.00.00-x Hand leidingafsluiter

 0. Fabricaat: AQUAFIX MILIEU BV, o.g.

Hand leidingafsluiter, type AHL-F voorzien aan weerszijden van een PN10 flens

Afdichtingsmethode flens middels meegeleverde pakking

 Situering: zie **tekening ……. nr**. voor details.

 Toepassing: plaatsing tussen leiding

Af te sluiten diameter: **Ø…..mm**,type PVC/PE

 Materiaal schuifplaat: HDPE

Liprubber schuifplaat:EPDM

 Handbediend, eenvoudig bedienbaar door trekstang met handvat

 Lekgraad 🡨 50% binnen de normen van DIN19569-4

 Maximaal kerende druk on/off- seating: 3 mWK

Verbindingsmethode flenzen: RVS 316 bouten, moeren en

sluitringen (niet inbegrepen)