**Bestekstekst AHL-S voor inbouw tussen leiding**

00.00.00-x Hand leidingafsluiter

0. Fabricaat: AQUAFIX MILIEU BV, o.g.

Hand leidingafsluiter, type AHL-S voorzien aan weerszijden van PE SDR41 spie-einden

Situering: zie **tekening ……. nr**. voor details.

Toepassing: plaatsing tussen leiding

Af te sluiten diameter: **Ø…..mm**,type PVC/PE

Materiaal schuifplaat: HDPE

Liprubber schuifplaat:EPDM

Handbediend, eenvoudig bedienbaar door trekstang met handvat

Lekgraad 🡨 50% binnen de normen van DIN19569-4

Maximaal kerende druk on/off- seating: 3 mWK

Verbindingsmethode spie-einden: schuifmof (niet inbegrepen)

**Bestekstekst AHL-F voor inbouw tussen leiding**

00.00.00-x Hand leidingafsluiter

0. Fabricaat: AQUAFIX MILIEU BV, o.g.

Hand leidingafsluiter, type AHL-F voorzien aan weerszijden van een PN10 flens

Afdichtingsmethode flens middels meegeleverde pakking

Situering: zie **tekening ……. nr**. voor details.

Toepassing: plaatsing tussen leiding

Af te sluiten diameter: **Ø…..mm**,type PVC/PE

Materiaal schuifplaat: HDPE

Liprubber schuifplaat:EPDM

Handbediend, eenvoudig bedienbaar door trekstang met handvat

Lekgraad 🡨 50% binnen de normen van DIN19569-4

Maximaal kerende druk on/off- seating: 3 mWK

Verbindingsmethode flenzen: RVS 316 bouten, moeren en

sluitringen (niet inbegrepen)