**Bestekstekst ASG-G voor vlakke wandopbouw**

00.00.00-x Spindelafsluiter

 0. Fabricaat: AQUAFIX MILIEU BV, o.g.

 Wand spindelafsluiter, type ASG-G

 Situering: zie **tekening ……. nr**. voor details.

 Toepassing: vlakke opbouw tegen betonnen wand

Af te sluiten diameter: **Ø…..mm**,type **PVC/Beton/ribbelduiker**

 Materiaal schuifplaat: HDPE

Liprubber schuifplaat:EPDM

 Geleiders: HDPE

 Verstevigingsprofielen: HDPE < Ø400mm / RVS316L Ø500mm >

 Moerblok: brons t.b.v. niet stijgende spindel

 Handbediend, bedienbaar door T-sleutel

Bedienpunt: **Halve maan / Conisch vierkant / Vierkant 20x20mm / Vierkant 25x25mm**

 Afdichting tussen frame en muur d.m.v. bijgeleverde neopreen afdichtband Lekgraad 🡨 50% binnen de normen van DIN19569-4

 Levering incl. RVS316 montagemiddelen, bestaande uit

 chemische ankers, capsules, moeren

en sluitringen.

 Maximaal kerende druk on/off- seating: 5mWK