**Bestekstekst ASG-G voor vlakke wandopbouw**

00.00.00-x Spindelafsluiter

0. Fabricaat: AQUAFIX MILIEU BV, o.g.

Wand spindelafsluiter, type ASG-G

Situering: zie **tekening ……. nr**. voor details.

Toepassing: vlakke opbouw tegen betonnen wand

Af te sluiten diameter: **Ø…..mm**,type **PVC/Beton/ribbelduiker**

Materiaal schuifplaat: HDPE

Liprubber schuifplaat:EPDM

Geleiders: HDPE

Verstevigingsprofielen: HDPE < Ø400mm / RVS316L Ø500mm >

Moerblok: brons t.b.v. niet stijgende spindel

Handbediend, bedienbaar door T-sleutel

Bedienpunt: **Halve maan / Conisch vierkant / Vierkant 20x20mm / Vierkant 25x25mm**

Afdichting tussen frame en muur d.m.v. bijgeleverde neopreen afdichtband Lekgraad 🡨 50% binnen de normen van DIN19569-4

Levering incl. RVS316 montagemiddelen, bestaande uit

chemische ankers, capsules, moeren

en sluitringen.

Maximaal kerende druk on/off- seating: 5mWK