**Bestekstekst BTK-G voor vlakke wandopbouw**

00.00.00-x HDPE TERUGSLAGKLEP

0. Fabricaat: AQUAFIX MILIEU BV, o.g.

Klep met frame, type  **ATK-G**

Toepassing: vlakke opbouw tegen betonnen wand

Materiaal: behuizing HDPE300, Scharnieren RVS316

Liprubber EPDM

Diameter: **Ø110 mm**

Hoogte frame: **370 mm**

Breedte frame: **250 mm**

Dikte frame: **130 mm**

Levering incl. RVS316 montagemiddelen, bestaande uit

**4 stuks** chemische ankers **M8**, capsules, moeren

en sluitringen.

1.11 Mwk lange periode

5 Mwk korte periode

00.00.00-x HDPE TERUGSLAGKLEP

0. Fabricaat: AQUAFIX MILIEU BV, o.g.

Klep met frame, type **ATK-G**

Toepassing: vlakke opbouw tegen betonnen wand

Materiaal: behuizing HDPE300, Scharnieren RVS316

Liprubber EPDM

Diameter: **Ø125 mm**

Hoogte frame: **420 mm**

Breedte frame: **300 mm**

Dikte frame: **130 mm**

Levering incl. RVS316 montagemiddelen, bestaande uit

**5 stuks** chemische ankers **M8**, capsules, moeren

en sluitringen.

1.12 Mwk lange periode

5 Mwk korte periode

00.00.00-x HDPE TERUGSLAGKLEP

0. Fabricaat: AQUAFIX MILIEU BV, o.g.

Klep met frame, type **ATK-G**

Toepassing: vlakke opbouw tegen betonnen wand

Materiaal: behuizing HDPE300, Scharnieren RVS316

Liprubber EPDM

Diameter: **Ø150 mm**

Hoogte frame: **420 mm**

Breedte frame: **300 mm**

Dikte frame: **130 mm**

Levering incl. RVS316 montagemiddelen, bestaande uit

**5 stuks** chemische ankers **M8**, capsules, moeren

en sluitringen.

1.15 Mwk lange periode

5 Mwk korte periode

00.00.00-x HDPE TERUGSLAGKLEP

0. Fabricaat: AQUAFIX MILIEU BV, o.g.

Klep met frame, type **ATK-G**

Toepassing: vlakke opbouw tegen betonnen wand

Materiaal: behuizing HDPE300, Scharnieren RVS316

Liprubber EPDM

Diameter: **Ø200 mm**

Hoogte frame: **460 mm**

Breedte frame: **340 mm**

Dikte frame: **133 mm**

Levering incl. RVS316 montagemiddelen, bestaande uit

**6 stuks** chemische ankers **M8**, capsules, moeren

en sluitringen.

1.2 Mwk lange periode

5 Mwk korte periode

00.00.00-x HDPE TERUGSLAGKLEP

0. Fabricaat: AQUAFIX MILIEU BV, o.g.

Klep met frame, type **ATK-G**

Toepassing: vlakke opbouw tegen betonnen wand

Materiaal: behuizing HDPE300, Scharnieren RVS316

Liprubber EPDM

Diameter: **Ø250 mm**

Hoogte frame: **510 mm**

Breedte frame: **390 mm**

Dikte frame: **130 mm**

Levering incl. RVS316 montagemiddelen, bestaande uit

**6 stuks** chemische ankers **M8**, capsules, moeren

en sluitringen.

1.25 Mwk lange periode

5 Mwk korte periode

00.00.00-x HDPE TERUGSLAGKLEP

0. Fabricaat: AQUAFIX MILIEU BV, o.g.

Klep met frame, type **ATK-G**

Toepassing: vlakke opbouw tegen betonnen wand

Materiaal: behuizing HDPE300, Scharnieren RVS316

Liprubber EPDM

Diameter: **Ø300 mm**

Hoogte frame: **560 mm**

Breedte frame: **440 mm**

Dikte frame: **130 mm**

Levering incl. RVS316 montagemiddelen, bestaande uit

**6 stuks** chemische ankers **M8**, capsules, moeren

en sluitringen.

1.3 Mwk lange periode

5 Mwk korte periode

00.00.00-x HDPE TERUGSLAGKLEP

0. Fabricaat: AQUAFIX MILIEU BV, o.g.

Klep met frame, type **ATK-G**

Toepassing: vlakke opbouw tegen betonnen wand

Materiaal: behuizing HDPE300, Scharnieren RVS316

Liprubber EPDM

Diameter: **Ø400 mm**

Hoogte frame: **660 mm**

Breedte frame: **540 mm**

Dikte frame: **150 mm**

Levering incl. RVS316 montagemiddelen, bestaande uit

**8 stuks** chemische ankers **M8**, capsules, moeren

en sluitringen.

1.4 Mwk lange periode

5 Mwk korte periode

00.00.00-x HDPE TERUGSLAGKLEP

0. Fabricaat: AQUAFIX MILIEU BV, o.g.

Klep met frame, type **ATK-G**

Toepassing: vlakke opbouw tegen betonnen wand

Materiaal: behuizing HDPE300, Scharnieren RVS316

Liprubber EPDM

Diameter: **Ø500 mm**

Hoogte frame: **745 mm**

Breedte frame: **650 mm**

Dikte frame: **150 mm**

Levering incl. RVS316 montagemiddelen, bestaande uit

**10 stuks** chemische ankers **M8**, capsules, moeren

en sluitringen.

1.5 Mwk lange periode

5 Mwk korte periode

00.00.00-x HDPE TERUGSLAGKLEP

0. Fabricaat: AQUAFIX MILIEU BV, o.g.

Klep met frame, type **ATK-G**

Toepassing: vlakke opbouw tegen betonnen wand

Materiaal: behuizing HDPE300, Scharnieren RVS316

Liprubber EPDM

Diameter: **Ø600 mm**

Hoogte frame: **845 mm**

Breedte frame: **750 mm**

Dikte frame: **150 mm**

Levering incl. RVS316 montagemiddelen, bestaande uit

**12 stuks** chemische ankers **M8**, capsules, moeren

en sluitringen.

1.6 Mwk lange periode

5 Mwk korte periode

00.00.00-x HDPE TERUGSLAGKLEP

0. Fabricaat: AQUAFIX MILIEU BV, o.g.

Klep met frame, type **ATK-G**

Toepassing: vlakke opbouw tegen betonnen wand

Materiaal: behuizing HDPE300, Scharnieren RVS316

Liprubber EPDM

Diameter: **Ø700 mm**

Hoogte frame: **965 mm**

Breedte frame: **850 mm**

Dikte frame: **160 mm**

Levering incl. RVS316 montagemiddelen, bestaande uit

**14 stuks** chemische ankers **M8**, capsules, moeren

en sluitringen.

1.7 Mwk lange periode

5 Mwk korte periode

00.00.00-x HDPE TERUGSLAGKLEP

0. Fabricaat: AQUAFIX MILIEU BV, o.g.

Klep met frame, type **ATK-G**

Toepassing: vlakke opbouw tegen betonnen wand

Materiaal: behuizing HDPE300, Scharnieren RVS316

Liprubber EPDM

Diameter: **Ø800 mm**

Hoogte frame: **1065 mm**

Breedte frame: **950 mm**

Dikte frame: **210 mm**

Levering incl. RVS316 montagemiddelen, bestaande uit

**16 stuks** chemische ankers **M8**, capsules, moeren

en sluitringen.

1.8 Mwk lange periode

5 Mwk korte periode

00.00.00-x HDPE TERUGSLAGKLEP

0. Fabricaat: AQUAFIX MILIEU BV, o.g.

Klep met frame, type **ATK-G**

Toepassing: vlakke opbouw tegen betonnen wand

Materiaal: behuizing HDPE300, Scharnieren RVS316

Liprubber EPDM

Diameter: **Ø900 mm**

Hoogte frame: **1165 mm**

Breedte frame: **1050 mm**

Dikte frame: **200 mm**

Levering incl. RVS316 montagemiddelen, bestaande uit

**20 stuks** chemische ankers **M8**, capsules, moeren

en sluitringen.

1.9 Mwk lange periode

5 Mwk korte periode

00.00.00-x HDPE TERUGSLAGKLEP

0. Fabricaat: AQUAFIX MILIEU BV, o.g.

Klep met frame, type **ATK-G**

Toepassing: vlakke opbouw tegen betonnen wand

Materiaal: behuizing HDPE300, Scharnieren RVS316

Liprubber EPDM

Diameter: **Ø1000 mm**

Hoogte frame: **1268 mm**

Breedte frame: **1150 mm**

Dikte frame: **230 mm**

Levering incl. RVS316 montagemiddelen, bestaande uit

**22 stuks** chemische ankers **M8**, capsules, moeren

en sluitringen.

2 Mwk lange periode

5 Mwk korte periode

00.00.00-x HDPE TERUGSLAGKLEP

0. Fabricaat: AQUAFIX MILIEU BV, o.g.

Klep met frame, type **ATK-G**

Toepassing: vlakke opbouw tegen betonnen wand

Materiaal: behuizing HDPE300, Scharnieren RVS316

Liprubber EPDM

Diameter: **Ø1100 mm**

Hoogte frame: **1459 mm**

Breedte frame: **1300 mm**

Dikte frame: **230 mm**

Levering incl. RVS316 montagemiddelen, bestaande uit

**24 stuks** chemische ankers **M8**, capsules, moeren

en sluitringen.

2.1 Mwk lange periode

5 Mwk korte periode

00.00.00-x HDPE TERUGSLAGKLEP

0. Fabricaat: AQUAFIX MILIEU BV, o.g.

Klep met frame, type **ATK-G**

Toepassing: vlakke opbouw tegen betonnen wand

Materiaal: behuizing HDPE300, Scharnieren RVS316

Liprubber EPDM

Diameter: **Ø1200 mm**

Hoogte frame: **1555 mm**

Breedte frame: **1400 mm**

Dikte frame: **230 mm**

Levering incl. RVS316 montagemiddelen, bestaande uit

**26 stuks** chemische ankers **M8**, capsules, moeren

en sluitringen.

2.2 Mwk lange periode

5 Mwk korte periode

00.00.00-x HDPE TERUGSLAGKLEP

0. Fabricaat: AQUAFIX MILIEU BV, o.g.

Klep met frame, type **ATK-G**

Toepassing: vlakke opbouw tegen betonnen wand

Materiaal: behuizing HDPE300, Scharnieren RVS316

Liprubber EPDM

Diameter: **Ø1300 mm**

Hoogte frame: **1649 mm**

Breedte frame: **1500 mm**

Dikte frame: **230 mm**

Levering incl. RVS316 montagemiddelen, bestaande uit

**26 stuks** chemische ankers **M10**, capsules, moeren

en sluitringen.

2.3 Mwk lange periode

5 Mwk korte periode

00.00.00-x HDPE TERUGSLAGKLEP

0. Fabricaat: AQUAFIX MILIEU BV, o.g.

Klep met frame, type **ATK-G**

Toepassing: vlakke opbouw tegen betonnen wand

Materiaal: behuizing HDPE300, Scharnieren RVS316

Liprubber EPDM

Diameter: **Ø1400 mm**

Hoogte frame: **1743 mm**

Breedte frame: **1600 mm**

Dikte frame: **230 mm**

Levering incl. RVS316 montagemiddelen, bestaande uit

**26 stuks** chemische ankers **M10**, capsules, moeren

en sluitringen.

2.4 Mwk lange periode

5 Mwk korte periode

00.00.00-x HDPE TERUGSLAGKLEP

0. Fabricaat: AQUAFIX MILIEU BV, o.g.

Klep met frame, type **ATK-G**

Toepassing: vlakke opbouw tegen betonnen wand

Materiaal: behuizing HDPE300, Scharnieren RVS316

Liprubber EPDM

Diameter: **Ø1500 mm**

Hoogte frame: **1870 mm**

Breedte frame: **1700 mm**

Dikte frame: **250 mm**

Levering incl. RVS316 montagemiddelen, bestaande uit

**30 stuks** chemische ankers **M10**, capsules, moeren

en sluitringen.

2.5 Mwk lange periode

5 Mwk korte periode

00.00.00-x HDPE TERUGSLAGKLEP

0. Fabricaat: AQUAFIX MILIEU BV, o.g.

Klep met frame, type **ATK-G**

Toepassing: vlakke opbouw tegen betonnen wand

Materiaal: behuizing HDPE300, Scharnieren RVS316

Liprubber EPDM

Diameter: **Ø1600 mm**

Hoogte frame: **1985 mm**

Breedte frame: **1800 mm**

Dikte frame: **250 mm**

Levering incl. RVS316 montagemiddelen, bestaande uit

**32 stuks** chemische ankers **M10**, capsules, moeren

en sluitringen.

2.6 Mwk lange periode

5 Mwk korte periode

00.00.00-x HDPE TERUGSLAGKLEP

0. Fabricaat: AQUAFIX MILIEU BV, o.g.

Klep met frame, type **ATK-G**

Toepassing: vlakke opbouw tegen betonnen wand

Materiaal: behuizing HDPE300, Scharnieren RVS316

Liprubber EPDM

Diameter: **Ø1800 mm**

Hoogte frame: **2200 mm**

Breedte frame: **2000 mm**

Dikte frame: **320 mm**

Levering incl. RVS316 montagemiddelen, bestaande uit

**36 stuks** chemische ankers **M10**, capsules, moeren

en sluitringen.

2.8 Mwk lange periode

5 Mwk korte periode

00.00.00-x HDPE TERUGSLAGKLEP

0. Fabricaat: AQUAFIX MILIEU BV, o.g.

Klep met frame, type **ATK-G**

Toepassing: vlakke opbouw tegen betonnen wand

Materiaal: behuizing HDPE300, Scharnieren RVS316

Liprubber EPDM

Diameter: **Ø2000 mm**

Hoogte frame: **2395 mm**

Breedte frame: **2200 mm**

Dikte frame: **320 mm**

Levering incl. RVS316 montagemiddelen, bestaande uit

**38 stuks** chemische ankers **M10**, capsules, moeren

en sluitringen.

3 Mwk lange periode

5 Mwk korte periode